Angewandte Geophysik : Seismik

Seismometer-Galvanometer Kopplung

Applet ( in separatem Fenster, ca. 320 x 460 Pixel )

Das Applet stellt in separaten Fenstern
  einen schematischen Schaltplan der Widestandskopplung und
  normierte Kopplungsparameter als Funktion des Kopplungsgrades
graphisch dar, und ermöglicht
  die Eingabe relevanter Parameter von Seismometer und Galvanometer in einem Parameterdialog
  und
  die Justierung der Kopplungsschaltung in der Parametergraphik.

( Grundlagen : s. Seismometer-Galvanometer Dokumentaion, in separatem Fenster )

Screenshots Download

- HowTo -

Appletdialog :
( Screenshot )

COUPLING DIAGRAM SHOW
  startet / stoppt die graphische Darstellung eines schematischen Schaltplanes der Seismometer-Galvanometer Kopplung.

ADJUST RESISTANCE - T SHOW
  startet / stoppt eine graphische Darstellung von normierten Kopplungsparametern.

NO INSTR / USER PAR / KIRNOS
  steuert den Parameterdialog und
  die Parameterjustierung in der graphischen Darstellung.

  NO INSTR deaktiviert den Parameterdialog und ermöglicht die Justierung aller normierten Parameter im Graphikfenster.

  USER PAR und KIRNOS aktivieren den Parameterdialog und verhindern die Justierung der normierten Parameter im Graphikfenster ( nur q_σ kann justiert werden ).

Mit INF und HLP werden
  Informationen zur aktuellen Cursorposition ( INF )
und / oder
  Hinweise zu möglichene Mausaktionen ( HLP )
in die graphische Darstellung der Kopplungsparameter eingeblendet.

Parameterdialog :
( Screenshots )

Beispiel USER PAR

Im Beispieldialog sind die minimal erforderlichen Parameter, d.h.
  Spulen- und Dämpfungswiderstände beider Instrumente, Rc_s / g und Rd_s / g eingegeben,
  wodurch die Instrumentenparameter CDR, α0 und α unberücksichtigt bleiben.

Bei Eingabe von kompatiblen Werten CDR, α0 und α
  werden α_max ( max. mögliche Dämpfung ) und Rd ( Dämpfungswiderstand ) für das jeweilige Instrument berechnet und angezeigt.
  ( Inkompatible Parameterwerte führen zu Fehlermeldungen im Textfeld ERR: )

Bei Eingabe der Parameter für beide Instrumente ( Seismometer und Galvanometer )
  wird σ_max ( max. möglicher Kopplungskoeffizient ) brechnet und angezeigt ( σ_m, > 0, < 1 ).

Beispiel KIRNOS

Die Instrumentenparameter sind vorbesetzt mit
  den Werten für ein Kirnos Seismographensystem,
woraus
  die Werte α_max und Rd für beide Instrumente sowie der Wert σ_max berechnet werden.

Die Werte Re_s, Re_g, Re_0 und σ^2
  hängen von q_σ ab ( einstellbar in der Parametergraphik, s.u. ).

Anfang HowTo Download

- Screenshots -

Schaltplan
( s.a. Seismometer-Galvanometer Dokumentaion, in separatem Fenster )

Parametergraphik
( Parameterwerte s. Dialogbeispiele oben )

Farbcode :
rot = Seismometer, blau = Galvanometer, magenta = Rd_g/Rd_s oder Rd_s/Rd_g, cyan = q_&sigma

Für vorgegebene normierte Parameter Rd_g/Rd_s, Rc_s/Rd_s und Rc_g/Rd_g sind die Quotienten
  R_s / Rd_s = (Rc_s+Re_s) / Rd_s und R_g / Rd_g = (Rc_g+Re_g) / Rd_g
als Funktionen von
  q_σ = σ / σ_max
graphisch dargestellt im Wertebereich 0 ... 1 für q_σ und beide Funktionen.

q_σ - und Funktionswerte außerhalb dieses Wertebereichs sind für das Kopplungsproblem nicht relevant.
( Details s. Seismometer-Galvanometer Dokumentation )

Die normierten Spulenwiderstände Rc_s/Rd_s und Rc_g/Rd_g sind
  als horizontale Linien eingezeichnet,
deren Abstand zu der entspechenden normierten Funktion
  dem gesuchten Resultat Re_s/Rd_s bzw. Re_g/Rd_g
entspricht.

In den Wertebereichen von q_σ, in denen sich für
  Re_s/Rd_s und Re_g/Rd_g Werte ≥ 0 ergeben,
sind die Geraden rot bzw. blau gezeichnet,
und
der Wertebereich, in dem beide Widerstandswerte
  Re_s und Re_g ≥ 0 sind,
ist grün hinterlegt
( d.i. der Bereich, in dem q_σ mit den vorgegebenen Dämfungen, bzw. Dämpfungswiderständen kompatibel ist ).

Bei NO INSTR können die normierten Parameter an Skalen justiert werden :
  Rd_g/Rd_s oder Rd_s/Rd_g unterhalb ( magenta, 0.01 ... 1 ),
  Rc_s/Rd_s links ( rot, 0.01 ... 0.95 ) und
  Rc_g/Rd_g rechts der Graphik ( blau, 0.01 ... 0.95 ).
Bei USER PAR und KIRNOS werden diese Parameter
  im Parameterdialog Applets festgelegt.

In allen Fällen kann q_σ an einer Skala oberhalb ( cyan ) der Graphik justiert werden.

Parameterskalen :
  die linke Maustaste -> verschieben,
  die rechte Taste -> setzen eines Parameterwertes.

Text Rd_g/Rd_s od. Rd_s/Rd_g ( magenta ), links unten :
  die linke Maustaste -> Skala = Rd_g/Rd_s,
  die rechte Taste -> Skala = Rd_s/Rd_g.

In einem Textbereich am oberen Rand des Fensters werden
  in der ersten Zeile die normierten Parameter,
darunter der aktuell eingestellte Wert von q_σ und
  das Ergebnis der Justieung, die normierten Kopplungswiderstände,
angezeigt.

Beispiel NO INSTR
( Parameterwerte : Vorbesetzung beim Start des Applets )

Beispiel USER PAR
( Parameterwerte : Vorbesetzung beim Start des Applets )

Beispiel KIRNOS
( Parameterwerte : Vorbesetzung bei der Wahl von KIRNOS )

Anfang HowTo Screenshots

- Download -

Die für eine lokale Installation des Applets benötigten Class- und Html-Files sind verfügbar als zip file und als tar.gz file.

Weitere Applets : Institut für Geophysik der TU Clausthal

Rev. 12-Nov-2012

Kommentare bitte an Fritz Keller
( ned gschempfd isch globd gnueg )

Anfang HowTo Screenshots