Angewandte Geophysik : Seismik

Freie Bewegung eines Seismometers

Applet ( in einem separaten Fenster, ca. 440 x 410 Pixel )

Im Applet werden
  die Auslenkung ( DSP_OUT )
  und / oder
  die Geschwindigkeit ( VEL_OUT )
der freien Bewegung der Seismometermasse
  für verschiedene Werte der Dämpfung des Systems
  und
  für verschiedene Anfangsbedingungen
  ( Auslenkung X(+0) und Geschwindigkeit V(+0) )
graphisch dargestellt.

Die Zeitachse ist normiert auf
  T_0, die Eigenperiode des ( ungedämpften ) Seismometers,
die Geschwindigkeit auf
  die Eigenfrequenz W_0 ( = 2 × π / T_0, Kreisfrequenz ).

( Grundlagen : s. Seismometer Dokumentation )

HowTo Screenshots Download

- HowTo -

Dialogfenster :
( Screenshot )

Die Parameter der zu berechnenden Ausgangssignale sind in dem hellblau hinterlegten Parameterdialog einstellbar :

> Die Dämpfung des Seismometers wird
>   mit ALP= 0.2 ... ALP= 2.0 festgelegt
> oder
>   mit ADJUST zwischen 0.001 und 99.999 justiert
>   ( DEC / INC, in Schritten von 10.0 ... 0.001 ).

> Das Ausgangssignal des Seismometers wird angewählt unter SEISMO OUT :
>   DSP_OUT = "Wegabgriff"
> oder
>   VEL_OUT = Geschwindigkeitsabgriff.

> Anfangsauslenkung und -geschwindigkeit der Seismometermasse werden festgelegt unter INITIAL CONDITIONS :
>   X(+0) = 1 / V(+0) = 0,
>   X(+0) = 0 / V(+0) = 1,
>   X(+0) = 1 / V(+0) = 1,
> oder
>   X(+0) = 1 / V(+0) = -1.

> Vergleich von Ausgangssignalen :

> Mit DAMPING = 0.2 ... 2.0 werden die Signale
>   eines Signalabgriffs ( SEISMO OUT ) und
>   eines Anfangszustandes ( INITIAL CONDITIONS )
> simultan dargestellt
>   für fünf unterschiedliche Werte der Seismometerdämpfung,

> mit SEISMO OUT = DSP+VEL werden die Signale
>   für einen Dämpfungswert ( DAMPING ) und
>   fü einen Anfangszustand ( INITIAL CONDITIONS )
> dargestellt
>   für Auslenkung und Geschwindigkeit,

> und mit INITIAL CONDITIONS = X/V: 1/0+... werden die Signale
>   für einen Dämpfungswert ( DAMPING ) und
>   für einen Signalabgriffs ( SEISMO OUT )
> simultan dargestellt
>   für vier unterschiedliche Anfangsbedingungen.

CLEAR TEXT ...
  löscht den textbereich des Applets,
  listet die aktuell ausgewählten Ausgangssignale im Bereich 0.00 ... 4.00 der normierten Zeitachse ( LIST OUTP. ),
  und
  listet die Normierung der Zeitachse und der Geschwindigkeit ( DISP NORM. ).

PLOT
  schaltet die graphische Darstellung der Ausgangssignale ein / aus.

INFO und HELP beziehen sich auf das Graphikfenster, wo
  Informationen zur aktuellen Cursorposition ( INFO )
und / oder
  Hinweise zu aktuell möglichen Mausaktionen ( HELP )
eingeblendet werden.

Top of Page HowTo Screenshots Download

Graphische Darstellung :
( Screenshot SEISMO OUT = DSP+VEL )

Die Zeitachse ist normiert auf
  die Eigenperiode T_0 des ( ungedämpften ) Seismometers,
die Geschwindigkeit auf
  die Eigenfrequenz ( Kreisfrequenz ) W_0 = 2 × π / T_0
( s.u. Screenshot Textbereich ).

( Grundlagen : s. Seismometer Dokumentation )

Textbereich :
( Screenshot DISP NORM. )

- Download -

Die für eine lokale Installation des Applets benötigten Class- und Html-Files sind verfügbar als zip file und als tar.gz file.

Weitere Applets : Institut für Geophysik der TU Clausthal

Rev. 12-Nov-2012

Kommentare bitte an Fritz Keller
( ned gschempfd isch globd gnueg )

Anfang HowTo Screenshots