Angewandte Geophysik : Seismik

Übertragungsfunktion eines Seismometers

Applet ( in sepatatem Fenster, ca. 420 x 410 Pixel )

Das Applet stellt Amplitude und Phase der Übertragungsfunktion
  eines "Wegabgriffs" ( DSP_OUT )
  und / oder
  eines Geschwindigkeitsabgriffs ( VEL_OUT )
bezogen auf
  die Verschiebung, die Geschwindigkeit und / oder die Beschleunigung des Bodens
für verschiedene Werte der Dämpfung des Systems graphisch dar.

( Grundlagen : see Seismometer Dokumentation )

HowTo Screenshots Download

- HowTo -

Dialogfenster :
( Screenshot )

Die Parameter der Übertragungsfunktionen werden in dem hellblau hinterlegten Parameterdialog festgelegt :

> Die Dämpfung des Seismometers wird
>   ausgewählt mit ALP= 0.2 ... ALP= 2.0
> oder
>   justiert ( ADJUST ) zwischen 0.001 and 99.999
>   ( DEC / INC, in Schritten von 10.0 ... 0.001 ).

> Als Signalabgriff des Seismometers kann unter SEISMO OUT zwischen
>   DSP_OUT = "Wegabgriff"
> und
>   VEL_OUT = iGeschwindigkeitsabgriff
> gewählt werden.

> Der Typ der Bodenbewegung, auf den sich die Übertragungsfunktion bezieht, wird unter RESP. TO... ausgewählt :
>   DISPLACEMENT ( Verschiebung )
>   VELOCITY ( Geschwindigkeit )
> oder
>   ACCELERATION ( Beschleunigung ).

> Vergleich von Übertragungsfunktionen :

> Mit DAMPING = 0.2 ... 2.0 werden die Übertragungsfunktionen
>   eines Signalabgriffs ( SEISMO OUT ) und
>   eines Typs der Bodenbewegung ( RESP. TO... )
> für
>   fünf verschiedene Werte der Seismometerdämpfung
> gemeinsam dargestellt,

> mit SEISMO OUT = DSP+VEL die Graphen
>   für einen Dämpfungswert ( DAMPING ) und
>   für einen Typ der Bodenbewegung ( RESP. TO... )
> für
>   beide Signalausgänge Verschiebung und Geschwindigkeit,

> und mit RESP> TO... = DSP + VEL + ACC die Graphen
>   für einen Dämpfungswert ( DAMPING ) und
>   für einen Signalabgrif ( SEISMO OUT )
> für
>   die Verschiebung, die Geschwindigkeit und die Beschleunigung der Bodenbewegung.

CLEAR TEXT ...
  löscht den Textbereich des Applets,
  listet die aktuelle Übertragungsfunktion mit 16 Werten pro Dekade im Bereich 1.E-3 ... 1.E3 der normierten Frequenz ( LIST RESP. ),
  und
  listet die Frequenznormierung und die zur Berechnung der Übertragungsfunktionen benutzten Formeln ( DISP NORM. ).

HIDE ...
steuert die graphische Darstellung der Übertragungsfunktionen :
  AMPL => Amplitudengang,
  PHAS => Phasengang,
  und
  A + P => beide.

INFO und HELP beziehen sich auf die Graphikfenster, wo
  Informationen zur aktuellen Cursorposition ( INFO )
und / oder
  Hinweise zu aktuell möglichen Mausaktionen ( HELP )
eingeblendet werden.

Anfang HowTo Screenshots Download

Graphische Darstellung :
( Screenshots RESP. TO... = DSP+VEL+ACC )

Die Frequenzachse ist normiert auf die Eigenfrequenz F_0 des ( ungedämpften ) Seismometers
( s.u. Screenshot Textbereich ).

( Grundlagen : s. Seismometer Dokumentation )

Textbereich :
( Screenshot DISP NORM. )

- Download -

Die für eine lokale Installation des Applets benötigten Class- und Html-Files sind verfügbar als zip file und als tar.gz file.

Weitere Applets : Institut für Geophysik der TU Clausthal

Rev. 12-Nov-2012

Kommentare bitte an Fritz Keller
( ned gschempfd isch globd gnueg )

Anfang HowTo Screenshots